**Informações Técnicas Massa p/ Drywall**

**Instruções de Uso e Aplicação:**

* Antes de usar, misturar o conteúdo até obter uma massa homogênea.
* Não misturar com outros materiais.
* Utilizar somente a quantidade indicada de água. O excesso pode provocar rachaduras, contração excessiva ou fragilidade. Adicionar, se preciso, no máximo 50 ml de água limpa para cada 5 kg de produto, dosando gradativamente até ajustar o ponto da massa.
* Após o uso tampe o balde.
* Aplique uma camada de aproximadamente 70 mm de largura.
* Durante a aplicação, a temperatura ambiente nunca deve ser inferior a 13 °C.
* Com uma espátula, aplique a fita para as juntas no centro.
* Remova o excesso da massa, utilizando as sobras para cobrir a fita com uma camada fina.
* Deixe a massa secar completamente antes de aplicar outra mão.
* Aplique a segunda e terceira mãos.
* Cubra as cabeças dos parafusos de forma similar.
* Estenda cada mão 50 mm maior que as bordas da mão anterior.
* As bordas devem ter aproximadamente 350 mm de largura.
* Nos topos a largura deve ser aproximadamente 600 mm.
* A cada mão de massa, lixar tirando as rebarbas e excessos.
* Pinte de acordo com as instruções do fabricante da tinta utilizada.

**Reparos:**

* A superfície deve estar limpa e seca depois de eliminar todas as rebarbas e excessos.
* Dê forma “V” às bordas.
* Cubra com massa até nivelar com a superfície da placa.
* Aplique a segunda e terceira mãos.
* Grandes reparos devem ser reforçados com a fita para juntas.

**Lixamento:**

* Deixar a massa secar completamente antes de lixar.
* Usar lixa manual sobre taco ou lixadeira vibratória.
* Não lixar superfície de papel da placa para drywall.
* Quando lixado a seco, utilizar ventilador.
* Use óculos de proteção e máscara.
* Para evitar o pó, as juntas pode ser acabadas com a lixa fina e um sistema de aspiração.

**Decoração:**

* Aplique um selante de boa qualidade antes de pintar ou revestir.
* Se utilizar pintura brilhante, aplicar uma camada fina de massa em toda a superfície da placa antes do selante.
* Pintar de acordo com as especificações do fabricante da tinta.

**Limpeza de Resíduos:**

* Limpe as mãos, ferramentas e respingos com água e sabão antes que o composto seque.
* Este material não é considerado resíduo perigoso.
* Descarte de acordo com as normas vigentes.

**Primeiros Socorros:**

* Pele: lave com água e sabão.
* Olhos: lavar com água em abundância por 10 minutos.
* Inalação: Retire-se do local. Se a irritação continuar, procure um médico.
* Ingestão: Não induzir o vômito. Procure imediatamente um médico.

**Rendimento:**

* O rendimento da MASSA P/ DRYWALL é de 300 a 600 gramas por m².

**Quantidade das Embalagens:**

* Balde de 22 kg.
* Barrica de 25 kg.

**Composição:**

* Agregados minerais de granulometria controlada, ligantes e aditivos químicos.

**Conservação:**

* Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Armazenamento:**

* Empilhamento máximo de 3 Barricas de 25 kg e 3 Baldes de 22 kg

**Descrição comercial do produto:**

* Produto desenvolvido para aplicação nas emendas das placas de drywall